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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ТРУДУ

И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 1990 г. N 470

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ

ЧИСЛЕННОСТИ ГАРДЕРОБЩИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Государственный комитет СССР по труду и социальным вопросам постановляет:

1. Утвердить в качестве рекомендуемых Нормативы численности гардеробщиков промышленных предприятий, разработанные Центральным бюро нормативов по труду Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам при участии научных, нормативно-исследовательских организаций и предприятий черной и цветной металлургии, химической и нефтехимической промышленности, пищевой промышленности АПК.

Установить срок их действия до 1996 года.

2. Нормативы численности гардеробщиков промышленных предприятий рекомендуются для применения на всех промышленных предприятиях независимо от ведомственного подчинения.

3. Центральному бюро нормативов по труду Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам обеспечить контроль за изданием сборника "Нормативы численности гардеробщиков промышленных предприятий".

Заместитель Председателя

Государственного комитета СССР

по труду и социальным вопросам

Н.ЧЕШЕНКО

НОРМАТИВЫ

ЧИСЛЕННОСТИ ГАРДЕРОБЩИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Нормативы численности гардеробщиков промышленных предприятий разработаны Центральным бюро нормативов по труду Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам при участии организаций и предприятий химической и электронной промышленности, цветной и черной металлургии, рыбного хозяйства, легкой и пищевой промышленности и утверждены Постановлением Госкомтруда СССР N 470 от 29.12.1990.

Сборник содержит нормативы численности гардеробщиков, рассчитанные в зависимости от способа хранения одежды и формы обслуживания.

Настоящие нормативы рекомендованы для применения на всех промышленных предприятиях, независимо от ведомственного подчинения.

1. Общая часть

1.1. Нормативы численности гардеробщиков рекомендуются для определения оптимальной численности гардеробщиков на всех промышленных предприятиях, независимо от ведомственного подчинения.

1.2. В основу разработки нормативов численности положены результаты анализа:

фотохронометражных наблюдений;

различных форм и методов организации труда и организационно-технических условий выполнения работ и мероприятий по их совершенствованию;

наиболее применяемых межотраслевых и отраслевых нормативных материалов по обслуживанию гардеробных и душевых промышленных предприятий;

данных о фактической численности гардеробщиков и числе работающих, пользующихся гардеробными и душевыми.

1.3. Нормативами предусматривается явочная численность гардеробщиков на одну смену. Общая численность гардеробщиков рассчитывается на месте с учетом установленной сменности работы предприятия и количества работающих, пользующихся гардеробной и душевой в каждой смене.

1.4. Нормативы численности установлены в расчете на одну гардеробную дифференцированно от числа работающих, пользующихся гардеробной, количества душевых сеток, форм обслуживания гардеробной, а также способов хранения и выдачи одежды.

1.5. Нормативами численности учтено время на подготовительно-заключительные работы, отдых (включая физкультпаузы) и личные потребности.

1.6. Приведенные в сборнике пределы числовых значений факторов, в которых указано "до", следует донимать "включительно".

1.7. При определении по нормативам численности гардеробщиков дробные результаты расчетов округляются до целых по каждой гардеробной отдельно. При наличии на предприятии душевой производится суммирование нормативов численности по гардеробной и душевой с округлением до целого числа по итогу. Пример расчета численности приводится в Приложении.

1.8. До введения нормативов численности необходимо привести организационно-технические условия на участках обслуживания в соответствие с запроектированными в нормативах и осуществить производственный инструктаж гардеробщиков.

1.9. При внедрении на предприятиях более совершенной организации труда, чем это предусмотрено нормативами, следует разрабатывать и вводить в установленном порядке более прогрессивные местные нормативы численности.

1.10. Если гардеробная или душевая обслуживаются меньшим количеством гардеробщиков, чем это предусмотрено настоящими нормативами численности, и при этом обеспечивается выполнение всего необходимого объема работ, то сохраняется фактическая численность гардеробщиков.

1.11. С введением настоящих нормативов ранее действовавшие межотраслевые нормативы численности на соответствующие работы отменяются.

1.12. Отнесение вредных веществ к определенным классам опасности, указанным в таблице 1 настоящего сборника, производится в соответствии с Системой стандартов безопасности труда: ГОСТ 12.1.005-76 "Воздух рабочей зоны".

Таблица 1

┌──────┬──────────────────────┬──────────┬───────────┬───────────┐

│Группа│      Санитарная      │Расчетное │Тип гарде- │Специальные│

│произ-│    характеристика    │  число   │робных,    │  бытовые  │

│водст-│   производственных   │ человек  │число отде-│помещения и│

│венных│       процессов      ├─────┬────┤лений шкафа│устройства │

│про-  │                      │на   │ на │на 1 чел.  │           │

│цессов│                      │одну │один│           │           │

│      │                      │душе-│кран│           │           │

│      │                      │вую  │    │           │           │

│      │                      │сетку│    │           │           │

├──────┼──────────────────────┼─────┼────┼───────────┼───────────┤

│  1   │           2          │  3  │ 4  │     5     │    6      │

├──────┼──────────────────────┼─────┼────┼───────────┼───────────┤

│1     │Процессы, вызывающие  │     │    │           │           │

│      │загрязнение веществами│     │    │           │           │

│      │3 и 4-го классов      │     │    │           │           │

│      │опасности:            │     │    │           │           │

│1а    │только рук            │25   │7   │Общие, одно│-          │

│      │                      │     │    │отделение  │           │

│1б    │тела и спецодежды     │15   │10  │Общие, два │-          │

│      │                      │     │    │отделения  │           │

│1в    │тела и спецодежды,    │5    │20  │Раздельные,│Химчистка  │

│      │удаляемое с примене-  │     │    │по одному  │и стирка   │

│      │нием моющих средств   │     │    │отделению  │спецодежды │

│2     │Процессы, протекающие │     │    │           │           │

│      │при избытках явного   │     │    │           │           │

│      │тепла или неблагопри- │     │    │           │           │

│      │ятных метеорологичес- │     │    │           │           │

│      │ких условиях:         │     │    │           │           │

│2а    │при избытках явного   │7    │20  │Общие, два │Помещение  │

│      │конвенционного тепла  │     │    │отделения  │для        │

│      │                      │     │    │           │охлаждения │

│2б    │при избытках явного   │3    │20  │То же      │То же      │

│      │лучистого тепла       │     │    │           │           │

│2в    │связанные с воздейст- │5    │20  │Раздельные,│Сушка      │

│      │вием влаги, вызывающей│     │    │по одному  │спецодежды │

│      │намокание спецодежды  │     │    │отделению  │           │

│2г    │при температуре возду-│5    │20  │То же      │Помещение  │

│      │ха до 10 °С, включая  │     │    │           │для обогре-│

│      │работы на открытом    │     │    │           │ва и сушка │

│      │воздухе               │     │    │           │спецодежды │

│3     │Процессы, вызывающие  │     │    │           │           │

│      │загрязнение веществами│     │    │           │           │

│      │1-го и 2-го классов   │     │    │           │           │

│      │опасности, а также ве-│     │    │           │           │

│      │ществами, обладающими │     │    │           │           │

│      │стойким запахом:      │     │    │           │           │

│3а    │только рук            │7    │10  │Общие, одно│-          │

│      │                      │     │    │отделение  │           │

│3б    │тела и спецодежды     │3    │10  │Раздельные,│Химчистка, │

│      │                      │     │    │по одному  │искусствен-│

│      │                      │     │    │отделению  │ная венти- │

│      │                      │     │    │           │ляция мест │

│      │                      │     │    │           │хранения   │

│      │                      │     │    │           │спецодежды,│

│      │                      │     │    │           │дезодорации│

│4     │Процессы, требующие   │     │    │В соответствии с требо-│

│      │особых условий к      │     │    │ваниями ведомственных  │

│      │соблюдению чистоты или│     │    │нормативных документов │

│      │стерильности при      │     │    │                       │

│      │изготовлении продукции│     │    │                       │

└──────┴──────────────────────┴─────┴────┴───────────────────────┘

2. Технология работы и организация труда

2.1. Гардеробные предназначаются для хранения уличной, домашней и специальной одежды.

2.2. Гардеробные и душевые должны быть отдельными для мужчин и женщин.

2.3. Гардеробные, душевые и умывальные следует объединять в блоки, именуемые гардеробные блоки. В гардеробных блоках при производственных процессах, вызывающих загрязнение одежды, рук и тела и требующих особого режима для обеспечения качества продукции, гардеробные для спецодежды надлежит размещать в помещениях, отдельных от гардеробных для уличной и домашней одежды, при этом душевые должны размещаться смежно с указанными гардеробными.

2.4. В гардеробных блоках сообщение между гардеробными, размещаемыми в отдельных помещениях, должно предусматриваться: через преддушевые - для идущих с работы; через проходы, минуя преддушевые, - для идущих на работу, при этом должна исключаться возможность встречных потоков движения работающих.

2.5. Гардеробные уличной, а также уличной и домашней одежды во всех случаях могут быть общими для всех групп производственных процессов.

2.6. Гардеробные и душевые помещения для работающих, занятых непосредственно на производстве, должны устраиваться в зависимости от групп производственных процессов согласно табл. 1 <*>.

--------------------------------

<*> См. "Строительные нормы и правила. Административные и бытовые здания". СНиП 2.09.04-87, утвержденные Постановлением Госстроя СССР от 30 декабря 1987 г. N 313.

2.7. Существует две формы обслуживания гардеробных: обслуживание гардеробщиком и самообслуживание. При обслуживании гардеробщиком одежда и личные вещи принимаются и выдаются.

2.8. По способу хранения одежды гардеробные подразделены на закрытые, открытые и смешанные. При открытом способе хранения верхняя и рабочая одежда хранятся открыто на вешалках, при закрытом - в индивидуальных шкафах, при смешанном - один из видов одежды хранится открыто, а другой - закрыто (например, рабочая одежда).

2.9. При открытом способе хранения достигается наиболее целесообразное использование полезной площади гардеробов, для открытого хранения одежды могут быть использованы вешалки консольного типа (см. рис. 1 - не приводится), которые целесообразно расстанавливать с учетом расстояний между:

осями крайнего ряда вешалок при самообслуживании - 1,5 м, при обслуживании гардеробщиком - 1,2 м;

осью крайнего ряда вешалок и стеной при самообслуживании - 1,3 м, при обслуживании гардеробщиком - 0,9 м;

выступающими частями параллельно расположенных вешалок при самообслуживании - 1 м, при обслуживании гардеробщиком - 0,6 м;

торцами вешалок и барьером - 0,6 м.

Перед барьером у вешалок следует предусматривать свободную полосу шириной не менее 1 м, площадь которой определяется из расчета 0,03 кв. м на одно место для хранения одежды. Длина вешалки определяется из расчета 5 крючков на 1 пог. м вешалки (рис. 2 - не приводится).

2.10. При закрытом способе хранения для хранения различных видов одежды должны предусматриваться шкафы - запираемые или открытые (т.е. не огражденные с лицевой стороны) с отделениями, каждое из которых должно быть оборудовано штангой для плечиков, местами для головных уборов, обуви, туалетных принадлежностей, а в необходимых случаях - и для средств индивидуальной защиты.

Размеры отделений шкафов (в осях) должны быть: глубина - 50 см, высота - 165 см, ширина - согласно указаниям в табл. 2.

Таблица 2

┌─────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────┐

│     Группа      │ Вид одежды и их │      Вид гардеробного      │

│производственного│  сочетание при  │        оборудования        │

│    процесса     │    хранении     │                            │

├─────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤

│1а, 1б           │Уличная, домашняя│Шкафы с отделениями шириной │

│                 │и специальная    │25 и 33 см                  │

│1в, 2а           │Уличная, домашняя│Шкафы с отделениями шириной │

│                 │и специальная    │33 и 40 см                  │

│2 (кроме 2а)     │Уличная и домаш- │Шкафы с отделениями шириной │

│                 │няя              │25 или 33 см                │

│3, 4             │Специальная      │Шкафы с отделениями шириной │

│                 │                 │в зависимости от состава    │

│                 │                 │специальной одежды:         │

│                 │                 │25 см - при обычном составе,│

│                 │                 │33 см - при расширенном,    │

│                 │                 │40 см - при громоздком      │

└─────────────────┴─────────────────┴────────────────────────────┘

К специальной одежде обычного состава относятся фартуки, халаты, куртки, комбинезоны и т.д.; расширенного состава - относится спецодежда обычного состава, дополняемая в необходимых случаях нательным бельем, носками, сапогами, средствами индивидуальной защиты.

К громоздкой спецодежде относятся утепленная одежда и обувь (ватные куртки, полушубки, валенки).

2.11. Гардеробные при закрытом способе хранения спецодежды (за исключением легкой и мелкой) должны быть оборудованы скамьями шириной 30 см и длиной 80 см, располагаемыми по всей длине рядов шкафов.

2.12. Ширина проходов в м между рядами шкафов в гардеробной для хранения одежды:

при числе отделений в ряду:

    до 18            - 1,4/1 <*>

    от 18 до 36      - 2/1,4 <*>.

--------------------------------

<*> Ширина проходов между рядами шкафов без скамей.

Расстояние между крайним рядом шкафов и стеной или перегородкой в гардеробных, оборудованных скамьями, должно быть равно 1,3 м, а не оборудованных - 1,0 м (рис. 3).

         ┌───────┬─┬───────┬─┬───────┬─┬───────┬─┬───────┐

         │       │ │       │ │       │ │       │ │       │

         │       │ │       │ │       │ │       │ │       │

         │       │ │       │ │ 2000  │ │       │ │       │

         │       │ │       │ │<─────>│ │       │ │       │

         │       │ │       │ │       │ │       │ │       │

         │       │ │       │ │       │ │       │ │       │

         │       │ │       │ │       │ │       │ │       │

        ─┼───────┼─┘       └─┘       └─┘       └─┘       │

       /\│       │                                       │

    600│ │       │                                       │

       \/│       │                                       │

        ─┼───────┼───────────────────────────────────────┘

         │<─────>│

           1300

Рис. 3. Схема расстановки шкафов в гардеробных

2.13. При гардеробных следует предусматривать кладовые спецодежды, туалеты, помещения для дежурного персонала с местом для уборочного инвентаря.

2.14. В случаях, когда чистка или обезвреживание спецодежды должно производиться после каждой смены, вместо гардеробных следует предусматривать раздаточные спецодежды.

2.15. Душевые следует размещать смежно с гардеробными. При душевых должны предусматриваться преддушевые, предназначаемые для вытирания тела, а при устройстве гардеробных для совместного хранения домашней и рабочей одежды - также и для переодевания. Душевые оборудуются открытыми душевыми кабинами. До 20% душевых кабин допускается устраивать закрытыми. В закрытой душевой кабине должно быть место для переодевания, отделенное водонепроницаемой шторой, оборудованное скамьей и вешалкой. Размеры (в плане) открытых душевых кабин должны быть 0,9 х 0,9 м, размеры закрытых кабин должны быть 1,8 х 0,9 м. Размеры по высоте разделительной перегородки - 1,8 м, от пола до низа перегородки - 0,2 м. Ширина проходов между рядами закрытых душевых кабин - 1,2 м, а открытых - 1,5 м.

2.16. Количество душевых сеток, разрешаемых в одном помещении, не должно превышать 30.

2.17. Стены и перегородки гардеробных спецодежды, душевых, преддушевых, помещений для сушки и обеспыливания спецодежды должны быть выполнены на высоту 2 м из материалов, допускающих их мытье горячей водой с применением моющих средств. Стены и перегородки указанных помещений выше отметки 2 м, а также потолки должны иметь водостойкое покрытие.

2.18. Для рациональной работы гардеробов и душевых в них должны быть закреплены места за определенными участками производства (цехами) или, при необходимости, за отдельными профессиями или их группами.

2.19. Графики работы гардеробных и душевых вывешиваются на видных местах.

2.20. В соответствии с производственной необходимостью устанавливается режим работы обслуживающих гардеробы и душевые с расчетом предоставления возможности работникам предприятия пользоваться ими до начала смены, после окончания ее, в течение смены.

2.21. Уборка гардеробов и душевых должна производиться в соответствии с санитарными требованиями с применением необходимых средств и приспособлений: веника, щетки, шланга, моющих средств, ведра, тряпки и др.

Все средства уборки хранятся в специально отведенном для этой цели месте или в шкафу.

3. Нормативная часть

3.1. Обслуживание гардеробной

	  Способ хранения одежды  
	    Форма обслуживания     
	 Карта 1 

	         открытый         
	       гардеробщиком       
	


Содержание работы

Прием на хранение и выдача верхней одежды, головных уборов, обуви, рабочей одежды и других личных вещей. При необходимости - чистка одежды. Обеспечение сохранности вещей, сданных на хранение работниками или посетителями предприятия. Содержание в чистоте помещения гардеробной (уборка пола, мебели, стен, дверей, окон, барьера). Наблюдение за порядком в гардеробе.

┌──────────────────────────────┬─────────────────────┬───────────┐

│Число работающих, пользующихся│Нормативы численности│N норматива│

│       гардеробной, чел.      │ гардеробщиков, чел. │           │

├──────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤

│             1                │          2          │     3     │

├──────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤

│До 380                        │0,26                 │1          │

│381 - 405                     │0,30                 │2          │

│406 - 440                     │0,44                 │3          │

│441 - 475                     │0,56                 │4          │

│476 - 510                     │0,70                 │5          │

│511 - 560                     │0,88                 │6          │

│561 - 600                     │1,08                 │7          │

│601 - 650                     │1,24                 │8          │

│651 - 740                     │1,54                 │9          │

│741 - 830                     │1,90                 │10         │

│831 - 930                     │2,28                 │11         │

│931 - 1070                    │2,76                 │12         │

│1071 - 1200                   │3,30                 │13         │

│1201 - 1400                   │3,90                 │14         │

│1401 - 1500                   │4,60                 │15         │

└──────────────────────────────┴─────────────────────┴───────────┘

	                  Форма обслуживания                  
	 Карта 2 

	                   Самообслуживание                   
	


Содержание работы

Обеспечение сохранности вещей, находящихся в гардеробной. Содержание в чистоте помещения гардеробной (уборка пола, мебели, стен, дверей, окон).

Наблюдение за порядком в гардеробной.

┌─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐

│                 Способ хранения одежды                  │N нор-│

├────────────────────────────┬────────────────────────────┤матива│

│          открытый          │          закрытый          │      │

├─────────────┬──────────────┼─────────────┬──────────────┤      │

│    число    │  нормативы   │   число     │  нормативы   │      │

│ работающих, │ численности  │работающих,  │ численности  │      │

│пользующихся │гардеробщиков,│пользующихся │гардеробщиков,│      │

│гардеробной, │     чел.     │гардеробной, │     чел.     │      │

│     чел.    │              │    чел.     │              │      │

├─────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┤

│До 470       │0,33          │До 320       │0,37          │1     │

│471 - 495    │0,39          │321 - 335    │0,42          │2     │

│496 - 520    │0,49          │336 - 360    │0,49          │3     │

│521 - 550    │0,59          │361 - 400    │0,59          │4     │

│551 - 580    │0,69          │401 - 440    │0,78          │5     │

│581 - 620    │0,84          │441 - 500    │0,98          │6     │

│621 - 660    │0,98          │501 - 560    │1,18          │7     │

│661 - 710    │1,18          │561 - 635    │1,45          │8     │

│711 - 765    │1,37          │636 - 710    │1,72          │9     │

│766 - 845    │1,67          │711 - 800    │2,06          │10    │

│846 - 945    │2,06          │801 - 920    │2,45          │11    │

│946 - 1500   │3,1           │921 - 1500   │3,6           │12    │

├─────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┤

│             │      а       │             │      б       │      │

└─────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┴──────┘

Примечание: При смешанном способе хранения одежды следует пользоваться нормативами численности, указанными в карте 2 (закрытый способ хранения одежды).

3.2. Гардеробы в производствах

с повышенными требованиями к чистоте

	                  Форма обслуживания                  
	 Карта 3 

	                   Самообслуживание                   
	


Содержание работы

Обеспечение сохранности вещей, находящихся в гардеробной. Содержание в чистоте помещения гардеробной (уборка пола, мебели, стен, дверей, окон). Наблюдение за порядком в гардеробной.

┌─────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐

│                 Способ хранения одежды                  │N нор-│

├────────────────────────────┬────────────────────────────┤матива│

│          открытый          │         закрытый           │      │

├─────────────┬──────────────┼─────────────┬──────────────┤      │

│    число    │  нормативы   │   число     │   нормативы  │      │

│ работающих, │ численности  │работающих,  │  численности │      │

│пользующихся │гардеробщиков,│пользующихся │гардеробщиков,│      │

│гардеробной, │     чел.     │гардеробной, │     чел.     │      │

│    чел.     │              │    чел.     │              │      │

├─────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┤

│До 470       │0,96          │До 320       │1,13          │1     │

│471 - 495    │1,06          │321 - 335    │1,27          │2     │

│496 - 520    │1,40          │336 - 360    │1,57          │3     │

│521 - 550    │1,86          │361 - 400    │1,86          │4     │

│551 - 580    │2,16          │401 - 440    │2,52          │5     │

│581 - 620    │2,65          │441 - 500    │3,04          │6     │

│621 - 660    │3,14          │501 - 560    │3,75          │7     │

│661 - 710    │3,72          │561 - 635    │4,65          │8     │

│711 - 765    │4,4           │636 - 710    │5,49          │9     │

│766 - 845    │5,39          │711 - 800    │6,57          │10    │

│846 - 945    │6,47          │801 - 920    │7,84          │11    │

│946 - 1500   │8,7           │921 - 1500   │11,9          │12    │

├─────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────┤

│             │      а       │             │      б       │      │

└─────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┴──────┘

Примечание: К числу производств с повышенными требованиями к чистоте относятся:

а) основные производственные процессы, связанные с переработкой пищевых продуктов (хлебозаводы, молокозаводы, мясокомбинаты и т.д.);

б) процессы при производстве стерильных материалов, сывороток, вакцин;

в) процессы при производстве продукции, требующей особой чистоты при ее изготовлении (радиотехнических приборов, изделий электронной промышленности и т.п.);

г) процессы при производстве или применении особо вредных или раздражающих веществ (процессы, связанные со значительным выделением хлора, фенола, тиосоединений; процессы, связанные с применением свинца, мышьяка, ртути, бериллия, фосфора и их соединений; просеивание и расфасовка антибиотиков и алкалоидов и т.д.);

д) процессы при производстве или применении вредных или сильно пахнущих веществ (работы в окрасочных цехах с пульверизацией в ксантантных и прядильных цехах вискозных фабрик, основные процессы в производстве кислот, щелочей, при переработке нефтяных продуктов);

е) процессы, связанные с применением открытых источников ионизирующего излучения (работы по дозировке, расфасовке и применению радиоактивных веществ, приготовлению и нанесению светящихся красок и т.п.);

ж) процессы, связанные с обработкой инфицирующих материалов (работы по первичной переработке утиля и животного сырья).

3.3. Обслуживание душевой

Карта 4

Содержание работы

Уборка и дезинфицирование душевой и преддушевой - мытье пола, перегородок кабин, стен, скамеек. Наблюдение за состоянием душевых установок, кранов, душевых сеток и кабин. Вызов при необходимости соответствующих служб для осуществления ремонта душевой.

┌────────────┬────────────────────────────────────────────┬──────┐

│ Количество │Число работающих, пользующихся душевой, чел.│N нор-│

│  душевых   ├──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┤матива│

│  сеток в   │до 150│151 -│351 -│601 -│801 -│1051 -│1251 -│      │

│душевой, шт.│      │350  │600  │800  │1050 │1250  │1500  │      │

├────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┤

│до 7        │0,20  │0,25 │0,30 │-    │-    │-     │-     │1     │

│8 - 25      │0,25  │0,30 │0,40 │0,45 │0,50 │-     │-     │2     │

│26 - 45     │0,30  │0,40 │0,45 │0,50 │0,60 │0,80  │-     │3     │

│46 - 70     │0,40  │0,45 │0,50 │0,60 │0,80 │0,90  │1,10  │4     │

│71 - 100    │0,45  │0,50 │0,60 │0,80 │0,90 │1,10  │1,40  │5     │

│101 - 130   │0,50  │0,60 │0,80 │0,90 │1,10 │1,40  │1,60  │6     │

├────────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┤

│            │  а   │  б  │  в  │  г  │  д  │  е   │  ж   │      │

└────────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┘

Приложение

ПРИМЕР РАСЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ ГАРДЕРОБЩИКОВ

┌──────┬──────────┬────────┬────────┬─────┬───────┬────────┬───────┬─────────┐
│Наиме-│Вид обслу-│Способ  │Число   │Число│Номера │Норматив│Коэффи-│Норматив │
│нова- │живаемого │хранения│работаю-│душе-│карт и │числен- │циент  │числен-  │
│ние   │гардероб- │одежды и│щих,    │вых  │норма- │ности   │смен-  │ности    │
│пред- │щиком по- │форма   │пользую-│сеток│тивов  │гарде-  │ности  │гардероб-│
│прия- │мещения   │обслужи-│щихся   │в    │       │робщиков│на     │щиков или│
│тия   │          │вания   │гарде-  │душе-│       │        │пред-  │душевой с│
│      │          │        │робной  │вой, │       │        │прия-  │учетом   │
│      │          │        │или     │шт.  │       │        │тиях   │коэффи-  │
│      │          │        │душевой,│     │       │        │       │циента   │
│      │          │        │чел.    │     │       │        │       │сменности│
├──────┼──────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤
│Завод │а) гарде- │закрытый│739     │65   │N 2/10б│2,06    │2      │5,32 =   │
│      │робная с  │самооб- │        │     │N 4/4г │0,60    │       │5 чел.   │
│      │душевой   │служива-│        │     │       │        │       │         │
│      │          │ние     │        │     │       │        │       │         │
│      │б) гарде- │закрытый│658     │-    │N 2/9б │1,72    │-"-    │3,44 =   │
│      │робная без│самооб- │        │     │       │        │       │3 чел.   │
│      │душевой   │служива-│        │     │       │        │       │         │
│      │          │ние     │        │     │       │        │       │         │
│      │в) душевая│-       │200     │40   │N 4/3б │0,40    │-"-    │0,8 =    │
│      │          │        │        │     │       │        │       │1 чел.   │
│      │          │        │1697    │     │       │        │       │9 чел.   │
└──────┴──────────┴────────┴────────┴─────┴───────┴────────┴───────┴─────────┘
